**INTRODUCCIÓN**

El desarrollo de esta práctica tiene como objetivo el desarrollo de un drone autónomo. Dado un punto de destino el drone debe de ser capaz de alcanzar dicho punto evitando los obstáculos presentes entre el drone y el destino.

El escenario donde se simulará el drone se desarrolla en Unity. Por tanto, hacemos uso de las físicas proporcionadas por éste para conseguir un resultado lo más realista posible.

**DRONE**



El drone es un cuadricóptero y tiene las siguientes características.

En primer lugar, el drone tiene asignada una masa y dispone de cuatro motores que aplican fuerzas independientes para simular el comportamiento realista de las hélices del drone. Dependiendo de las fuerzas aplicadas a cada motor el drone realizará un movimiento diferente.

Debido a que se hace una simulación realista del funcionamiento del drone fue necesario implementar un control de estabilización para que el drone fuese capaz de mantenerse en el aire a una determinada altura. Para el desarrollo de este sistema de estabilización se implementó un PID para los cuatro motores que es capaz de mantener estable el drone cuando está en estado “idle”. Además, también se ha implementado un PID para cada movimiento del drone para que estos movimientos sean constantes. Los distintos tipos de movimientos del drone son los siguientes:

* Throttle: movimiento del drone que le permite aumentar o disminuir la altura.
* Yaw: movimiento del drone que le permite rotar sobre sí mismo.
* Pitch: movimiento del drone que le permite inclinarse hacia delante y hacia detrás
* Roll: movimiento del drone que le permite inclinarse hacia la izquierda o la derecha.

La representación de la estructura del drone es la siguiente.



**CONTROLADOR BORROSO**

El desarrollo de la inteligencia artificial se hace a través de un controlador borroso implementado haciendo uso de la librería jFuzzyLogic.

Para el desarrollo de este sistema se ha establecido que el drone avance sólo hacia delante y que únicamente sea capaz de girar respecto de su propio eje, es decir, no puede hacer uso de las funciones de inclinación hacia los lados.

El desarrollo del sistema basado en reglas fuzzy se puede separar en dos partes.

NO ESTOY DE ACUERDO CON ESTOS CAMBIOS QUE HECHO AHORA DESPUES.



En primer lugar, la capacidad de evitar obstáculos que está basada en la recreación de una fuerza repulsiva del drone respecto de los obstáculos. Para la creación de esta parte se toman como entradas la distancia del obstáculo más cercano, el ángulo al que se encuentra el obstáculo respecto del drone y el ángulo de la posición de destino respecto del drone. Para la creación de este sistema de detección de obstáculos el drone cuenta con una esfera de un ~~cierto~~ radio de 30 metros que lo recubre.


En segundo lugar, se recrea una fuerza de atracción del drone hacia la posición destino. Para su realización tomamos como entrada el ángulo de la posición destino respecto ~~de la dirección~~ del drone y la distancia al siguiente obstáculo en un radio mayor de 30 metros. ~~la línea recta entre la posición actual del drone y la posición del destino~~.

Gracias a las entradas del controlador borroso generamos una salida que indica cuanto debe girar el drone para cumplir sus objetivos.

La representación del sistema del controlador borroso es la siguiente.

IMAGEN ENSEÑANDO LAS ENTRADAS DEL DRONE



**EXPLICACION DEL CODIGO**

**DRONE – Scripts en C#**

En este apartado se va a explicar la función de cada script necesario para el funcionamiento del drone.

Cambia todos los inicios por: Script encargado/diseñado/implementado, lo de “este” queda mal. Pon minimo dos líneas o tres por script, no seas rata

*Controller.cs*

Script diseñado inicialmente para el control del drone usando el teclado. Posteriormente se adaptó para su uso con la inteligencia artificial.

*BasicControl.cs*

Script encargado de actualizar la velocidad de cada motor del drone dependiendo del movimiento que esté realizando.

*ComputerModule.cs*

Script encargado de actualizar la velocidad de un motor del drone.

*BasicGyro.cs*

Script que implementa un giroscopio simple para actualizar la rotación del drone dependiendo del movimiento que esté realizando.

*PID.cs*

Implementación de un PID que se encarga de controlar los valores asignados para cada movimiento del drone.

*POV.cs*

Script encargado de mantener la cámara encima del drone.

*Motor.cs*

Script encargado de aplicar las fuerzas a cada motor.

*Move.cs*

Se encarga de mantener los ejes X y Z sin ninguna rotación cuando el drone se inclina. Con esto evitamos que las entradas del controlador fuzzy sean las correctas y no tengan ningún tipo de rotación aplicada.

*Fitness.cs*

Script encargado de comprobar cuando el drone ha alcanzado el destino y finaliza llegado el caso. Además, también lleva la cuenta del número de colisiones sufridas por el drone y llama a la clase writeResultados para escribir los resultados en un fichero.

*Sensing.cs*

Este script se encarga de obtener todas las entradas necesarias para el controlador fuzzy. En primer lugar, creamos nuestra esfera que recubre el drone y se encarga detectar los obstáculos dentro de su volumen y obtenemos la distancia a la que se encuentran y su ángulo respecto del drone. También obtenemos la distancia a la que está el destino y su ángulo respecto el dron. Llama a la función … para conectar con el servidor y recibir los datos…

**CONTROLADOR BORROSO – Clases en JAVA**

El lenguaje de programación Java se ha utilizado para programar todo el código correspondiente al controlador borroso. Esto es debido a que se ha empleado la librería jFuzzyLogic, la cual usa el lenguaje Java para implementar el lenguaje de control Fuzzy.

Dado que Unity (no soporta)no permite el lenguaje Java se ha creado un cliente en Unity que conecta con un servidor en Java (a través de Sockets). En primer lugar, esta conexión se realizó mediante el protocolo TCP pero tras realizar algunas pruebas de rendimiento se optó por usar el protocolo UDP (tanto cliente como servidor se ejecutan en local y no habrá problemas de perdida de paquetes). Mientras que TCP baja el rendimiento a 17-22 frames por segundo, UDP es capaz de doblar el rendimiento a 40-45, lo cual mejora el rendimiento grafico del sistema.

**Clases para implementar el controlador borroso**

* obstacleAvoidance.java

Clase encargada de gestionar el controlador borroso. Gracias a su constructor se carga el fichero “.fcl” con el cual se crea un objeto “Fuzzy Inference System”. Esta clase también se compone del método “evaluar”, el cual gracias al objeto creado en el constructor evalúa las entradas del controlador borroso (distancia al obstáculo, ángulo al obstáculo y ángulo al punto de destino) para dar una salida (ángulo de giro del drone).

* servidorFuzzy.java

Clase encargada de realizar la conexión mediante sockets con el cliente en Unity. Emplea el protocolo UDP para el intercambio de información. Recibe los tres parámetros de entrada del controlador borroso, realiza transformaciones entre tipos de datos, comprueba los datos recibidos y si todo es correcto hace uso de la clase obstacleAvoidance.java para evaluar los datos recibidos. Una vez que el método evaluar devuelve el valor del ángulo de giro del drone, se realiza una comprobación y se envía el dato al cliente en Unity.

Fichero FCL

* Fichero que define el sistema de inferencia borroso (Fuzzy Inference System). El controlador borroso del drone se compone de tres variables de entrada: la distancia al obstáculo más cercano, el ángulo a dicho obstáculo y el ángulo al punto de destino.

Dado que es un sistema en tiempo real, para “fuzzificar” las variables se ha optado por emplear funciones trapezoidales y triangulares las cuales permiten una rápida computación.

La variable distancia al obstáculo se define mediante 5 etiquetas lingüísticas. La etiqueta ‘no\_obstacle’ tiene una función de pertenencia la cual no se solapa con la de ninguna otra etiqueta puesto que es un valor que se codifica en la clase servidorFuzzy.java (cuando el valor del ángulo al objeto recibido es mayor que 29 se modifica a 33 para que pertenezca a ‘no\_obstacle’).

La variable ángulo al punto de destino tiene 7 etiquetas lingüísticas para poder discernir con mayor claridad la posición del obstáculo con respecto de la cabeza del drone. Las funciones de pertenencia se definen en el rango de -75 grados a 75 grados.

La variable ángulo al punto de destino al igual que la variable anterior tiene 7 etiquetas lingüísticas. Pero esta vez las funciones de pertenencia están definidas en el rango de -90 grados a 90 grados.

Para “defuzzificar” la variable de salida ángulo del drone se utiliza el método “Centro de Gravedad” y se toma como valor por defecto el valor 0,el cual hace que el drone continúe en la misma dirección sin ejecutar ningún giro. En esta ocasión el rango de la variable también está definida entre -90 y 90 grados, con la diferencia que se reparten entre 9 etiquetas lingüísticas para dar una mayor precisión a la hora de realizar las reglas.

En cuanto a las reglas se utiliza “min” como método de conexión y “max” como método de acumulación. Hay dos tipos de reglas. Por un lado, están las se definen con tres antecedentes (las tres variables de entrada) y un consecuente (la variable de salida), en las cuales se le da más importancia al hecho de evitar el obstáculo que al de intentar llegar al objetivo. Y por otro lado están las que se definen con dos antecedentes (distancia al obstáculo igual a no hay obstáculo y ángulo al punto de destino), las cuales se centran en llegar al obstáculo.

Dado el elevado número de reglas se optó por no darle peso a las reglas, por defecto todas las reglas tienen peso 1.

**Clases empleadas para realizar pruebas**

* servidorEchoTcp.java

Primera clase implementada para realizar la conexión con Unity. Se trata de un servidor el cual recibe un mensaje y lo envía de vuelta al cliente. Con esta clase se comprobó el rendimiento del protocolo TCP y se decidió descartar el uso del mismo.

* servidorFuzzyComentado.java

Es una copia de la clase servidorFuzzy.java en la cual se añaden comentarios para poder seguir y depurar lo recibido y enviado por el servidor.

* obstacleAvoidanceComentado.java

Es una copia de la clase obstacleAvoidance.java esta clase implementa el controlador borroso gracias al fichero fcl. A diferencia de la clase sin comentarios, en esta se pueden ver por consola las variables evaluadas, un gráfico con el valor que toman las variables de entrada en el rango de cada una de ellas, un gráfico con el valor de salida del controlador y todas las reglas que se han activado con el grado de soporte.

* pruebaEvaluar.java

Gracias a esta clase y a la clase anterior se puede evaluar caso a caso que reglas se activan dadas unas ciertas variables de entrada (muy útil cuando se detectan comportamientos anómalos en la ejecución).

(me suena redundante el gracias a… ayúdame a cambiarlo)(Con el uso de esta clase pudimos…)Gracias a esta clase pudimos evaluar la configuración del fichero obstacleAvoidance.fcl y adaptarlo a un comportamiento más realista.

**RESULTADOS**

(por ejemplo, gráficas con los datos relativos a la -evolución del fitness en el proceso).

**CONCLUSIONES**

Podemos concluir que el desarrollo de un drone autónomo ha sido exitoso. El drone es capaz de evitar obstáculos y llegar al destino de manera autónoma. Y ya? No dices nada mas?

Con se comprueba en elos resultados el rendimiento del drone es muy dependiente a las fuerzas externas como puede ser la inercia. Debido a que en el diseño actual no hay ninguna implementación para evitar este efecto el drone sufre de algunas colisiones. Dado que el drone no frena en ningún momento, es decir, sólo se encarga de girar las colisiones producidas por la inercia no son solucionables actualemente.

Por último, el desarrollo de los controladores implementados en este trabajo también son aplicacbles a otros entornos como puede ser un vehículo terrestre obteniedno buenos resultsdos.

Lo malo de probarlo nuestro sistema en un drone es que tiene inercia y por lo tanto cuando tiene que girar en sentido contrario para corregir la dirección tarda en hacerlo debido a las fuerzas. Decir que en ningún momento el drone trata de frenar.

Este sistema es utilizable para cualquier vehículo, incluso para terrestres.

**MEJORAS**

Las posibles mejorar al drone son las siguientes.

* Sistema de control de inercia: en el diseño actual el drone no es capaz de manejar la inercia por lo que sería una buena mejora para evitar las colisiones producidas por ésta.
* Mejora del controlador borroso: se podría mejorar añadiendo nuevas entradas para que el dron fuese capaz de evaluar varios obstáculos a la vez.
* Finalización del controlador evolutivo: terminar la implementación a medio hacer en el diseño actual para que el sistema sea capaz de adaptar el peso de las reglas automáticamente.
* MEJORAR EL CONTROLADOR BORROSO al añadir el ecj se pueden añadir pesos a las reglas y que se haga de forma evolutiva. Ya esta puesto no?

**ANEXO**

¿Como ejecutarlo?

En primer lugar se utilizará al aplicación de escritorio Eclipse para abrir todos los archivos “.java”. Para ello se abrirá Eclipse y se seleccionará como directorio la siguiente ruta dentro de la carpeta descargada: “JAVA\workspace”. Una vez hecho esto, en el menú superior de eclipse se seleccionará File>Import>Existing Projects into Workspace. Se abrirá una ventana en la cual seleccionaremos la ruta de nuestro directorio clickando en “browse”, donde buscaremos la ruta de la carpeta descargada y dentro de ella seleccionaremos JAVA\workspace\Jfuzzy. Con esto ya tenemos nuestro proyecto importado.

En el caso de que en package explorer (a la izquierda de la pantalla) nos salga nuestro proyecto con un aspa roja, daremos click derecho al proyecto Jfuzzy y seleccionaremos properties. En la ventana que se abre seleccionaremos “java build path”, después “libraries”. En este punto borraremos jFuzzyLogic.jar seleccionándolo y dándole a remove. Despues añadiremos nuestro JAR dando al botón “add external jars” y seleccionaremos el JAR el cual está en la carpeta descargada en la ruta “JAVA\workspace\Jfuzzy.”

El siguiente paso es desplegar nuestro proyecto y meternos en el paquete fuzzy, después seleccionaremos la clase servidorFuzzy y daremos al icono run (verde con un “play” blanco en su interior) para ejecutar la clase. (en caso de querer ver que se envía y se recibe en el servidor se recomienda ejecutar la clase servidorFuzzyComentado del paquete “pruebas\_fuzzy” en lugar de la clase servidorFuzzy.

En este punto ya tenemos arrancado el servidor (puerto 9900, protocolo UDP).

En segundo lugar tenemos que abrir el proyecto de Unity. Para ello se abrirá la aplicación de escritorio Unity 5.4.1f1 y se abrirá el proyecto seleccionando la carpeta descargada. Una vez abierto, se seleccionará la escena “\_Scene” y se pulsará el botón play.

-- dejar comentarios bonitos.

--dejar las clases y los scripts bonitos.

--Dejar las cosas comentadas y vigilar que todo este con nombre buenos.

Fran ya lo ha hecho ;D